**Załącznik nr 2.2 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Przedmiot: **MEBLE MEDYCZNE**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Fronty drzwi i szuflad o grubości min. 18 mm max 20 mm wykonane z podwójnej stali kwasoodpornej malowanej farbami proszkowymi. Fronty z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. Krawędzie i narożniki mebli zaokrąglone, bezpieczne. Fronty mebli zapewniające szczelne i ciche zamykanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Fronty mebli wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. *(Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek.)* Fronty mebli po zamknięciu ściśle przylegające do korpusu.  Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK, opisać |  |
| 2. | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych).  Korpusy wszystkich mebli muszą być składane za pomocą połączeń mimośrodowych. Nie dopuszcza się mebli z widocznymi zewnętrznymi połączeniami np. typu konfirmat.  Ściany wewnętrzne mebli wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 32 mm.  Wszystkie powierzchnie mebli stanowią gładkie i łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych i mocujących, takich jak śruby i wkręty.  Wszystkie szafki musza posiadać dwa własne boki, nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym boki. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. | TAK, opisać |  |
| 3. | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 32 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm. | TAK, opisać |  |
| 4. | Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK, opisać |  |
| 5. | Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK, opisać |  |
| 6. | Blaty robocze  Umywalki i baterie po stronie Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 7. | Korpusy mebli stojących, posiadające nóżki wykonane ze stali kwasoodpornej lub malowane proszkowo o wysokości min 150 mm.  Dopuszcza się meble na nóżkach jak również cokoły dostawiane, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów. | TAK, opisać |  |
| 8. | Możliwość wyboru spośród min. 12 kolorów z palety RAL, kolorystykę frontów.  Korpusy w odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, opisać |  |
| 9. | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK/NIE  opisać |  |
| 10. | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, załączyć |  |
| 11. | Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie PN EN ISO 9001: 2015 | TAK, załączyć |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać w miesiącach |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta