**EZ/154/2020/AŁ-D**

**Załącznik nr 2e do SIWZ**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 5**

* **Ssak elektryczny – 2 szt.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** | | |  | | |
| **Nazwa-model/typ** | | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | | |  | | |
| **Rok produkcji min. 2020r.** | | | | | |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych dla ssaka medycznego w wersji jezdnej** | **Parametr wymagany** | | **Wartość oferowana** |
| 1 | Elektryczny ssak medyczny:   * Zbiorniki 2,5 l z PC * Wkład 2,5l jednorazowy * Filtr antybakteryjny * Zawór przełączający drenu | TAK | |  |
| 2 | Wydajność:   * 40 l/min (tryb cichy) * 50 l/min (tryb normalny) * 60 l/min (tryb turbo) | TAK | |  |
| 3 | Max. Podciśnienie ≥ 95 kPa | TAK | |  |
| 4 | Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa | TAK | |  |
| 5 | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia | TAK | |  |
| 6 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej (24 godz. / dobę) | TAK | |  |
| 7 | Bardzo niski poziom hałasu | TAK | |  |
| 8 | Wózek kolumnowy na czterech kółkach wszystkie z blokadami | TAK | |  |
| 9 | Włącznik / wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem jako standard | TAK | |  |
| 10 | Nietłukące, wielorazowe, autoklawowalne (nawet w 134 st. C) zbiorniki z PSU lub z PC do wkładów jednorazowych | TAK | |  |
| 11 | Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach | TAK | |  |
| 12 | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych | TAK | |  |
| 13 | Model jezdny | TAK | |  |
| 14 | Duża odporność na zniszczenie – pompa tłokowa nie ulega uszkodzeniu nawet jeśli ciecz dostanie się do środka, wymagane jest jedynie oczyszczenie pompy. | TAK | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | **Dodatkowy okres** gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *(dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.)* |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca