**EZ/ZP/1/2021/ESŁ**

Załącznik nr 2.3 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 3**

**Wózki reanimacyjne – 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** |  |
| **Nazwa-model/typ** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji min. 2020 r.** |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| **Wózek reanimacyjny** |
| 1. | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:- szerokość: 650 mm (+/- 20 mm)- głębokość: 550 mm (+/- 20 mm)- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 2. | Wymiary szafki:- szerokość: 600 mm (+/- 20 mm)- głębokość 500 mm (+/- 20 mm)- wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 3. | Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm)- 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
| 4. | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 234 mm: 525x440x209 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość)- przy wysokości frontu 156 mm: 525x440x140 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK, podać |  |
| 5. | Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem | TAK |  |
| 6. | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka frontów do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK |  |
| 7. | Blat szafki ze stali malowanej proszkowo, otoczony 3 stron bandami o wysokości 50 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
| 8. | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK |  |
| 9. | Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą,  | TAK, podać |  |
| 10. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru- 2x szyna instrumentalna z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem wózak- 1x koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 290x96x90mm,- 1x wieszak kroplówki z głowicna 2 haczyki- 1x deska do przeprowadzenia RKO z tworzywa HPL, - 1x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu | TAK |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyćprzy dostawie) | TAK |  |
| 12. | Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 13. | Gwarancja: min 24 miesiące licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi ………………..………………….......

*(uzupełnić)*

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca