**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Formularz** **wymaganych parametrów granicznych)**

**Zadanie nr 1**

**Okludery do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD – 7 zestawów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr/warunek** | **Potwierdzenie spełnienia parametru** |
| 1. | Samocentralizacja okludera w ubytku. |  |
| 2. | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. |  |
| 3. | Zakres części środkowej okludera do zamykania ASD od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm. |  |
| 4. | Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego. |  |
| 5. | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez dedykowane koszulki wprowadzające z ultra elastycznym kablem w części dystalnej, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie o wielkości:dla implantów o średnicach części środkowej:* od 4 do 10 mm koszulka 6 French
* od 11 do 17 mm koszulka 7 French
* od 18 do 19 mm koszulka 8 French
* od 20 do 24 mm koszulka 9 French
* od 26 do 30 mm koszulka 10 French
* od 32 do 40 mm koszulka 12 French
 |  |

**Uwaga!** Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” albo „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.