**EZ/151/2021/ESŁ**

**Załącznik nr 2.8 do SWZ**

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

**Pakiet nr 8 – Endoskopowa pompa irygacyjna – 2 szt.**

**Producent**  ........................................................................................................

**Nazwa-model/typ** ............................................................................................

**Kraj pochodzenia** .............................................................................................

**Rok produkcji** ..................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis minimalnych parametrów technicznych** | **Parametry i wartości wymagane** | **PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać** |
| 1 | Pompa wodna do endoskopów kompatybilna z endoskopami Pentax, Olympus, Fujifilm  | TAK |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2021 rok produkcji | TAKpodać |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAKpodać |  |
| 4 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem. | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w cyfrową regulację przepływu cieczy. | TAK |  |
| 7 | Płynna regulacja przepływu cieczy - min. 9 poziomów. | TAKpodać |  |
| 8 | Przepływ cieczy – max. 550 ml/min | TAKpodać |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w układ stabilizujący przepływ cieczy. | TAK |  |
| 10 | Możliwość aktywacji manualnej z panelu sterowania pompy lub przy użyciu włącznika nożnego. | TAK |  |
| 11 | Rodzaj pompy – 3 rolkowa, perystaltyczna | TAK |  |
| 12 | System ograniczenia czasu pojedynczej aktywacji. | TAK |  |
| 13 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja aktywacji. | TAK |  |
| 14 | Możliwość współpracy z bezprzewodowym, jednoprzyciskowym włącznikiem nożnym. Monitorowanie stanu naładowania baterii włącznika nożnego.  | TAK |  |
| 15 | Pompa przystosowana do montażu na wózku aparatu elektrochirurgicznego. | TAK |  |
| 16 | Włącznik nożny jednoprzyciskowy, do aktywacji przepływu cieczy. | TAK |  |
| 17 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| **Wyposażenie** |
| 18 | Włącznik nożny jednoprzyciskowy, z kablem o długości 5m – 1 szt. | TAK |  |
| 19 | Dren irygacyjny z zaworem jednokierunkowym do endoskopu Pentax - Fujifilm – opakowanie 20 szt. | TAK |  |
| 20 | Zawór jednokierunkowy, jednorazowy – opakowanie 50 szt. | TAK |  |
| **Pozostałe warunki** |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim *(załączyć wraz z dostawą urządzenia)* | TAK |  |
| 2 | Karta gwarancyjna w języku polskim *(załączyć wraz z dostawą urządzenia)* | TAK |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SWZ.* |

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...……....... (uzupełnić)**

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.