EZ/ZP/……/2022/KK Załącznik nr 3 do zaproszenia

Załącznik nr 3 do umowy ………………

Opis przedmiotu zamówienia

**TABELA A – ZABUDOWA MEBLOWA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  Wymagane parametry | TAK/  NIE | Oferowane parametry  (należy wpisać oferowane parametry) |
| 1 | Zabudowa meblowa – szafy z nadstawką.  1) Szafa w ilości 3 szt. o wymiarach:  826 mm x 550 mm x 2100 mm (szer. x gł. x wys.)  2) Nadstawka w ilości 3 szt. o wymiarach:  826 mm x 550 mm x 600 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK |  |
| 2 | Zabudowa meblowa – szafki wiszące + szafka stojąca.  1) Szafki wiszące w ilości 2 szt. o wymiarach:  600 mm x 320 mm x 720 mm (szer. x gł. x wys.)  2) Szafka stojąca zlewozmywakowa o wymiarach:  800 mm x 550 mm x 900 mm (szer. x gł. x wys.)  Zlewozmywak jednokomorowy, bateria.  Blat HPL postforming min. 28 mm gr. | TAK |  |
| Wymagane parametry | | | |
| 3 | Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla. | TAK |  |
| 4 | Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty). | TAK |  |
| 5 | W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi. | TAK |  |
| 6 | Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego. | TAK |  |
| 7 | Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron | TAK |  |
| 8 | Zamontowane półki muszą posiadać pełna regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi, | TAK |  |
| 9 | Zawiasy z cichym domykaniem, | TAK |  |
| 10 | W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe. | TAK |  |
| 11 | Meble zabudowane cokołem. | TAK |  |
| 12 | Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z HDF 3,2 mm. | TAK |  |
| 13 | Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 14 | Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia. | TAK |  |
| 15 | Uchwyty meblowe C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu | TAK |  |
| 16 | Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych. | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
| 17 | Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych. | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
| 18 | Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13484:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych. | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
| 19 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK | Należy podać |

**TABELA B – SZAFY PRZESZKLONE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  Wymagane parametry | TAK/  NIE | Oferowane parametry  (należy wpisać oferowane parametry) |
| 1 | Szafa przeszklona w ilości 2 szt. o wymiarach zewnętrznych:  800 mm x 580mm x 2000 mm (+/- 10 mm) (szer. x gł. x wys.) | TAK |  |
| Wymagane parametry | | | |
| 2 | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |  |  |
| 3 | Drzwi otwierane skrzydłowo . Drzwi szafy otwierane skrzydłowo, przeszklone szkłem bezpiecznym, przezroczyste. | TAK |  |
| 4 | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stalowym oraz zamek. Pod uchwytem wykonane prostokątne przetłoczenie – wgłębienie ułatwiające chwytanie. | TAK |  |
| 5 | Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. | TAK |  |
| 6 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
| 7 | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. | TAK |  |
| 8 | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 9 | Szafa wyposażona w zamek. | TAK |  |
| 10 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 11 | Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty) | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
| 12 | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty). | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
| 13 | Raport z badań, wydane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
| 14 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK | Należy podać |

**TABELA C – STOLIK PRZYŁÓŻKOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  Wymagane parametry | TAK/  NIE | Oferowane warunki  (należy wpisać oferowane parametry) |
|  | Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo na kolor biały | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w blat wykonany z płyty meblowej z relingami.  Kolor płyty meblowej do wyboru przez Zamawiającego - min. 8 kolorów do wyboru | TAK |  |
|  | Płynna regulacja wysokości w zakresie 850-1300 mm (+/-20mm) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie pozycji blatu odbywa się za pomocą pokrętła dociskowego | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały, w kształcie litery H, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wymiary stolika:  podstawa: 730 x 430 (+/-10mm)  blat: 735 x 430 (+/-10mm)  wysokość: 850-1300 mm (+/-10mm) | TAK |  |
| Wymagane warunki | | | |
|  | Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
|  | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty). | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
|  | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
|  | Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK | Należy podać |

**TABELA D – STOJAK NA BASENY i KACZKI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  Wymagane parametry | TAK/  NIE | Oferowane warunki  (należy wpisać oferowane parametry) |
|  | Regał na baseny i kaczki mobilny | TAK |  |
|  | Wyposażony w :  - 1x suszarka na baseny lub miski 840x350x400mm (+/- 10 mm)  - 1x suszarka na pokrywki 840x350x250mm (+/- 10 mm)  - 2x listwa z siedmioma haczykami na kaczki,  - 4x ociekacz do suszarki z tworzywa | TAK |  |
|  | Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 na kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare) (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z kształtownika 30x30 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
|  | Suszarki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
| Wymagane warunki | | | |
|  | Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
|  | Certyfikat jakości EN ISO 9001 | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
|  | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
|  | Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK | Kserokopię dołączyć należy do oferty |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK | Należy podać |

……………………………………

PODPIS OSOBY PRAWOMOCNEJ