**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Znak sprawy: EZ/255/2023/WS**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Videolaryngoskop z kompletem 3 łyżek wielorazowych– 1 kpl.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** |  |
| **Nazwa-model/typ** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji min. 2023 r.** |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| **Videolaryngoskop z kompletem 3 łyżek wielorazowych** |
| 1 | Videolaryngoskop optyczny z kamerą, z torem wizyjnym i 3 łyżkami wielokrotnego użytku  | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz LCD  | TAK |  |
| 3 | Videolaryngoskop wykonany z trwałego materiału poliwęglan | TAK |  |
| 4 | Kamera 2.0M pikseli  | TAK |  |
| 5 | Wewnętrzna karta SD o pojemności 3,4 GB (możliwość przegrywania zdjęć na komputer za pomocą USB | TAK |  |
| 6 | Rozmiar wyświetlacza: 3,5” (3,75 x 2,75) full view | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczości (RGB) 640 x 480 |  |  |
| 8 | Waga całkowita 275 g +/- 2g bez łyżki; 375 g +/- 2 g z łyżką  | TAKpodać |  |
| 9 | Bateria litowo – jonowa, żywotność baterii do 3 lat | TAK, podać |  |
| 10 | Czas działania > 200 minut | TAKpodać |  |
| 11 | Dodatkowe funkcje: anti-fog, snap photo, usb | TAKpodać |  |
| 12 | 3 łyżki wielorazowego użytku dla różnych grup wiekowych: MAC 2 dla dzieci, MAC 3 dla dorosłych, MAC 4 do trudnej intubacji | TAK |  |
| 13 | Niski profil łyżek | TAK |  |
| 14 | Łatwa wymiana łyżek | TAK |  |
| 15 | Ładowarka na USB / lub do gniazdka | TAKpodać |  |
| **POZOSTAŁE WARUNKI** |
| 16 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

*(uzupełnić)*

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.