**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH**

**Pakiet nr 1 - Wózki reanimacyjne – 30 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Producent** |  |
| **Nazwa / model / typ / nr katalogowy** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji (min. 2023 r.)** |  |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | **Wymogi graniczne** | **Parametry oferowane(Potwierdzenie parametrów wymaganych: katalog/ulotka/specyfikacja techniczna – podać nr strony)** |
| 1 | Wózek reanimacyjny 5 szufladowy  | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja wózka oparta na czterech aluminiowych kolumnach konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości | Tak |  |
| 3 | Wymiary wózka:- max. szerokość: 650 mm- max. głębokość: 475 mm- max. wysokość: 970 mm | Tak |  |
| 4 | Trzy relingi montowane na blacie górnym zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników i sprzętu medycznego z blatu roboczego. | Tak |  |
| 5 | Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 6 | Górny blat zabezpieczony z czterech stron burtami zapobiegającymi wylewaniu się płynów. | Tak |  |
| 7 | Ścianki boczne i tylna wykonane z lekkiego panelu kompozytowego aluminiowego | Tak |  |
| 8 | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Uchwyty szuflad wykonane z plastiku. | Tak |  |
| 9 | Wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki do segregacji leków – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. | Tak |  |
| 10 | W każdej z szuflad maty antypoślizgowe | Tak |  |
| 11 | Minimum trzy szyny aluminiowe do montowania wyposażenia. | Tak |  |
| 12 | Szyny montowane w taki sposób aby można regulować ich wysokością.Nie dopuszcza się szyn montowanych na stałej wysokości. | Tak |  |
| 13 | Dodatkowy wysuwany blat boczny wykonany z plastiku  | Tak |  |
| 14 | Minimalna nośność szuflady 20 kg | Tak |  |
| 15 | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady  | Tak |  |
| 16 | Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka-w tym dwa z blokadą jazdy. Nie dopuszcza się pojedynczych kół. | Tak |  |
| 17 | Wieszak kroplówki z czterema hakami, zapewniający możliwość przygotowania i transportu większej ilości kroplówek | Tak |  |
| 18 | Wysokość szuflad: 1 szuflada: 23 cm, 4 szuflady: 11 cm | Tak |  |
| 19 | Wyposażenie: - płyta reanimacyjna - półka pod defibrylator - wieszak kroplówki - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - przedłużacz elektryczne na 4 gniazda (do podłączania aparatury medycznej)- dwa kosze plastikowe (pojemność każdego z koszy min 6l )- druciany kosz na akcesoria medyczne (długość: 23 x głębokość: 10 x wysokość:11cm) a w nim pojemnik na zużyte igły.- kosz na butlę z tlenem- ruchomy uchwyt do przetaczania z możliwością zmiany jego wysokości. | Tak |  |

**POZOSTAŁE WARUNKI:**

1. **Okres gwarancji minimum 24 miesiące** licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego
z umową. ***Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym.*** *Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt 35 SWZ.*
2. Karta gwarancyjna w języku polskim *(załączyć przy dostawie)*
3. Instrukcja obsługi w języku polskim *(załączyć przy dostawie)*

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..…………………..…....... (uzupełnić)

**Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.**

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.