***Pakiet nr 4. Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) z możliwością wyczuwania zdarzeń i arytmii przedsionkowych***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry graniczne (wymagane)**  | **Ośw. spełnienia** **parametru** **(TAK/NIE)****/potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** | **PODAĆ/OPISAĆ****PARAMETR OFEROWANY /** |
| **Pozycja 4A. Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD VR****Nazwa produktu:** **Producent:****Nr katalogowy:****Kraj Pochodzenia:** |
| 1. | Tryby stymulacji do wyboru*1 punkt: VVIR; VVI; V00; VDDR; VDIR; VDD; VDI; OFF**0 punktów: VVIR; VVI; V00; OFF* | Podać |  |
| 2. | Czas pracy przy nastawach nominalnych*1 punkt: ≥ 120 miesięcy**0 punktów: <120 miesięcy* | Podać |  |
| 3. | Waga kardiowertera*1 punkt: ≤ 83 gram**0 punktów: > 83 gram* | Podać |  |
| 4. | Dyskryminacja arytmii na podstawie wyczutych sygnałów przedsionkowych i komorowych | TAK |  |
| 5. | Dostępne IEGM kanału przedsionkowego i komorowego  | TAK |  |
| 6. | Strefy detekcji arytmii komorowej*1 punkt: ≥ 2 strefy detekcji**0 punktów: 1 strefa detekcji* | podać |  |
| 7. | Dostarczona energia defibrylacji*1 punkt: ≥ 35 J**0 punktów: < 35 J* | Podać |  |
| 8. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK, podać |  |
| 9. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  |
| 10. | Możliwość dostarczenia elektrody defibrylującej pro-MRI w minimum dwóch długościach do wyboru Zamawiającego, w tym elektrody z dwoma pierścieniami zapewniającymi wyczuwanie zdarzeń przedsionkowych umieszczonymi w części dystalnej elektrody w dwóch rozmiarach odległości od tipu elektrody i/lub wzmocnioną izolacją w części proksymalnej | TAK, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.