EZ/105/2024/DK Załącznik nr 3 do zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy ………………

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa  asortymentu | Opis – Parametry wymagane | Oferowane warunki  (należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów) |
| 1 | Regał magazynowy skręcany w ilości 72 szt. | Regał z przeznaczeniem do archiwum szpitalnego, wysoka nośność każdej z półek i stabilność ramy nośnej w celu bezpiecznego przechowywania dużej ilości dokumentacji szpitalne. Półki z wytrzymałej płyty MDF do przenoszenia obciążeń do 400 kilogramów, z gładką powierzchnią odporną na kurz, zalanie płynami oraz zmiany temperatury.  Regał wyposażony w system otworów montażowych pozwalających łączyć regały modułowo w ciągi o dowolnej długości lub mocować je do ścian pomieszczeń dla poprawy stabilności i bezpieczeństwa eksploatacji. |  |
|  |  | Półki regałów mocowane do nóg za pomocą śrub.  Półki z płyty MDF. Materiał ekologiczny, bezpieczny dla człowieka i przyjaznym dla środowiska. Powierzchnia płyty gładka. Klasa higieny E1. |  |
|  |  | Otwory montażowe  Dodatkowe otwory montażowe rozmieszczone po dwóch stronach kątownika na całej długości nogi. Otwory na tylnej ściance spełniają się w funkcji przytwierdzania regału do ściany, zaś boczne otwory do połączenia kilku regałów ze sobą. |  |
|  |  | Parametry techniczne regału:  wysokość – 220 cm – 230 cm, szerokość – 90 cm – 100 cm,  głębokość – 45 cm – 50 cm, ilość półek – 6, nośność półki – min. 400 kg, wykończenie elementów stalowych – ocynk, rodzaj/materiał półki – płyta MDF, regał skręcany, grubość elementów stalowych – min. 1,5 mm |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące | Należy podać |
|  |  | Producent typ/model | Należy podać |

………………………………………

PODPIS OSOBY PRAWOMOCNEJ