***PAKIET nr 5. Stymulator bezelektrodowy z aktywną fiksacją.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry graniczne (wymagane)** | **Ośw. spełnienia** **parametru (TAK/NIE)****/potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** | **WARTOŚĆ OFEROWANA****podać zakresy / opisać** |
| **Pozycja 5A. Stymulator bezelektrodowy mocowany aktywnie z zestawem wprowadzającym.** |
| 1.  | Rok produkcji min. 2023 | TAK, podać |  |
| 2. | Aktywny mechanizm fiksacyjny | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonywania obrazowania MRI | TAK |  |
| 4. | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiarpodstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) | TAK |  |
| 5.  | Najdłuższa dostępna żywotność baterii | TAK, podać |  |
| 6. | Zestaw wprowadzający zintegrowany ze stymulatorem | TAK |  |
| 7. | Śródzabiegowy pomiar parametrów elektrycznych przed fiksacją | TAK |  |
| 8. | Dostępny dedykowany system do usuwania stymulatora | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.