WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE LODÓWEK LABORATORYJNYCH ( 2 SZTUKI W DZIERŻAWIE NA 24 MIESIĄCE)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lodówka nr 1** | | | | |
| **Lp.** | **Opis** | **Podać** | | |
| 1 | Wykonawca/Producent |  | | |
| 2 | Nazwa-model/typ |  | | |
| 3 | Kraj pochodzenia |  | | |
| 4 | Rok produkcji |  | | |
| 5 | Wartość brutto |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lodówka nr 2** | | | | |
| **Lp.** | **Opis** | **Podać** | | |
| 1 | Wykonawca/Producent |  | | |
| 2 | Nazwa-model/typ |  | | |
| 3 | Kraj pochodzenia |  | | |
| 4 | Rok produkcji |  | | |
| 5 | Wartość brutto |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Opis parametru oferowanego |
| 1. | Lodówki laboratoryjne fabrycznie nowe. | Tak, podać |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne nie przekraczające:  -urządzenie nr 1 - szer.:160cm: gł.90cm; wys.:220cm  - urządzenie nr 2 - szer.:80cm: gł.90cm; wys.:220cm. | Tak, podać |  |
| 3. | Minimalna pojemność:  -urządzenie nr 1 -1250 l netto  - urządzenie nr 2 – 550 l netto. | Tak, podać |  |
| 4. | Zakres temperatur w lodówkach w przedziale od +20C do +100C (preferowany zakres od +20C do +60C) z dokładnością odczytu i regulacji temperatury o 0,10C. | Tak, podać |  |
| 5. | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury, otwartych drzwi, uszkodzonego czujnika temperatur, zabrudzonego skraplacza. | Tak, podać |  |
| 6. | Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem. | Tak, podać |  |
| 7. | System automatycznego domykania drzwi z możliwością zmiany ich orientacji na lewe/prawe. | Tak, podać |  |
| 8. | System przeciwzamrożeniowy z automatycznym odtajaniem i odprowadzaniem kondensatu. | Tak, podać |  |
| 9. | Pólki z możliwością regulacji położenia, zapewniające cyrkulację powietrza | Tak, podać |  |
| 10. | Wnętrze lodówek wykonane ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 11. | Korpus zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 12. | Drzwi przeszklone | Tak, podać |  |
| 13. | Nogi z możliwością poziomowania | Tak, podać |  |
| 14. | Zasilanie 220-230V/50-60Hz | Tak, podać |  |
| 15. | Przegląd i walidacja po stronie Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 16. | 2 czujniki temperaturowe | Tak, podać |  |

**Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.**

**Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.**

**Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.**