WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WIRÓWKA** | | | | |
| **Lp.** | **Opis** | **Podać** | | |
| 1 | Wykonawca/Producent |  | | |
| 2 | Nazwa-model/typ |  | | |
| 3 | Kraj pochodzenia |  | | |
| 4 | Rok produkcji - nie starszy niż 2021 rok |  | | |
| 5 | Wartość brutto |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Opis parametru oferowanego\* |
| 1 | wirówka wykorzystywana w codziennych badaniach (morfologia, badanie moczu) oraz naczyń PRP (osocze bogatopłytkowe) | Tak, podać |  |
| 2. | wirnik horyzontalno-kątowy umożliwiający wirowanie pod kątem 45° i 90° bez zmieniania wirnika, a jedynie poprzez zmianę ułożenia pojemników | Tak, podać |  |
| 3. | bezobsługowy silnik indukcyjny | Tak, podać |  |
| 4. | niski poziom hałasu | Tak, podać |  |
| 5 | 5 programów użytkownika (wybór przyciskiem bezpośredniego wyboru) | Tak, podać |  |
| 6 | zmiana parametrów podczas wirowania | Tak, podać |  |
| 7 | pamięć ostatnio używanych ustawień | Tak, podać |  |
| 8 | wyświetlacz LED | Tak, podać |  |
| 9 | sygnały wizualne i dźwiękowe wskazujące stan urządzenia | Tak, podać |  |
| 10 | łatwa regulacja prędkości przyciskami bezpośredniego wyboru | Tak, podać |  |
| 11 | automatyczne otwieranie pokrywy | Tak, podać |  |

**\*Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem nr strony - opis/ katalog/specyfikacja techniczna**

**Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.**

**Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.**

**Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.**