**EZ/99/2025/MZ ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2.9 do SWZ**

***Załącznik nr 1 do Umowy***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet nr 9 Aparat EKG +stolik – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |   |
| 2. | Nazwa-model/typ/nr katalogowy | Podać |   |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK, podać | *Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Wymaganie** | **Opis parametrów oferowanych** |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** |
| 1. | 12-kanałowe EKG spoczynkowe | TAK |  |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 12 ʾʾ | TAK, podać |  |
| 3. | Wyświetlacz diagnostyczny | TAK |  |
| 4. | Praca na akumulatorze min. 3 godzin | TAK, podać |  |
| 5. | Praca na akumulatorze min. 400 badań | TAK, podać |  |  |
| 6. | Pamięć na min. 3 200 badań EKG | TAK, podać |  |
| 7. | Łączność WiFi i LAN | TAK |  |
| 8. | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach:Długość 280 mm ±0.2 mm;Szerokość 210 mm ±0.5 mmorazDługość 280 mm ±0.2 mm;Szerokość 214,5 mm ±0.5 mmWykrywanie znacznika perforacji | TAK, podać |  |
| 9. | Wbudowany akumulator/bateria, który umożliwi wydruki min. 400 raportów na zasilaniu akumulatorowym. | TAK, podać |  |
| 10. | Interpretacja AI. Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, oraz możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji. | TAK |  |
| 11. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 12. | Eksport HIS, RFID | TAK |  |
| 13. | W zestawie:12-kanałowy rejestrator EKG1 szt. - 4-odprowadzeniowy kabel pacjenta (tzw. przewody kończynowe) wpinany do modułu zdalnego sterowania1 szt. - 6-odprowadzeniowy kabel pacjenta (tzw. przewody przedsercowe) wpinany do modułu zdalnego sterowania4 szt. elektrody kończynowe6 szt. elektrody piersiowe1 szt. żel (300 ml)150 szt. arkuszy papieru termicznego1 szt. przewód zasilający1 szt. zasilacz sieciowy1 szt. stolik kompatybilny z zaoferowanym aparatem EKG | TAK, opisać |  |
| **Serwis** |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim *(załączyć wraz z dostawą sprzętu)* | TAK |  |
| 2. | Karta gwarancyjna *(załączyć wraz z dostawą sprzętu)* | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.