**Załącznik nr 2.4 do SWZ**

*Załącznik nr ....... do umowy*

**EZ/128/2025/MW**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 4**

**Termolezja – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, podać | *Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry ogólne** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Czterokanałowy generator do leczenia bólu | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania trybu RF | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania trybu PRF | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania 4 kanałowego trybu impulsowego Sluijter-Teixeira STP | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zastosowania TCSTP i TCPRF w 2 parach | Tak |  |
|  | Możliwość dedykowania użytkowników | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania pacjentów | Tak |  |
|  | Indywidualna konfiguracja ustawień wyjściowych | Tak |  |
|  | Przystosowany do zastosowania kaniulowanych elektrod bez konieczności stosowania dodatkowej kaniuli dostępowej | Tak |  |
|  | Dostępne jednorazowe kaniulowane elektrody o długości od 100 do 200 mm (proste i zakrzywione) | Tak, podać |  |
|  | Dostępne jednorazowe kaniulowane elektrody dedykowane do USG | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterowania | Tak |  |
|  | Dostępne elektrody wielorazowe różnej długości | Tak, podać |  |
|  | Indywidualna konfiguracja ustawień wyjściowych | Tak |  |
|  | Uchwyt ułatwiający przenoszenie | Tak |  |
|  | Waga max do 4 kg | Tak, podać |  |
|  | **Pozostałe** |  |  |
|  | Karta Gwarancyjna | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.