**SPIS ZAWARTOŚCI**

[A. część opisowa 4](#_Toc425840621)

[1. Inwestor 4](#_Toc425840622)

[2. Podstawa opracowania 4](#_Toc425840623)

[3. Przedmiot i cel opracowania 4](#_Toc425840624)

[4. Podstawowe dane obiektu 4](#_Toc425840625)

[5. Ogólny opis budynku 4](#_Toc425840626)

[6. Opis elementów budynku: 4](#_Toc425840627)

[6.1. Fundamenty i ściany podziemia 4](#_Toc425840628)

[6.2. Ściany nośne 4](#_Toc425840629)

[6.3. Ściany działowe 4](#_Toc425840630)

[6.4. Stropy 4](#_Toc425840631)

[6.5. Schody 5](#_Toc425840632)

[6.6. Izolacje termiczne 5](#_Toc425840633)

[6.7. Tynki, powłoki malarskie, okładziny 5](#_Toc425840634)

[6.8. Stolarka okienna i drzwiowa 5](#_Toc425840635)

[6.9. Pokrycie dachowe, kominy 5](#_Toc425840636)

[6.10. Instalacje wewnętrzne 5](#_Toc425840637)

[B. widok ogólny budynku 6](#_Toc425840638)

[C. część rysunkowa 8](#_Toc425840639)

**Spis rysunków**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr Rysunku | Nazwa rysunku | Skala |
| INW-001 | Rzut parteru | 1:100 |
| INW-002 | Rzut I piętra | 1:100 |
| INW-003 | Rzut II piętra | 1:100 |
| INW-004 | Rzut III piętra | 1:100 |
| INW-005 | Rzut dachu | 1:100 |
| INW-006 | Przekrój A-A | 1:100 |
| INW-007 | Elewacja południowo wschodnia | 1:100 |
| INW-008 | Elewacja południowo zachodnia | 1:100 |
| INW-009 | Elewacja północno zachodnia | 1:100 |
| INW-010 | Elewacja północno wschodnia | 1:100 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. część opisowa
   1. Inwestor

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

* 1. Podstawa opracowania
* Umowa z inwestorem,
* Aktualne przepisy prawa oraz normy,
* Wizja lokalna oraz pomiary na obiekcie,
  1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku kliniki kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego usytuowanego w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45 Celem opracowania jest zinwentaryzowanie obiektu na potrzeby inwestora.

* 1. Podstawowe dane obiektu

Liczba kondygnacji - 3

Powierzchnia netto - 2478,20m2

Kubatura - 9602,48m3

Wysokość max - 15,58m

Dach - płaski wielospadowy

* 1. Ogólny opis budynku

Budynek niepodpiwniczony trzykondygnacyjny z nadbudówką w której znajduje się pomieszczenie wentylatorni.

Konstrukcja budynku płytowo-słupowa, po krawędziach zewnętrznych stropów belkowo-słupowa. Obiekt jest oddylatowany od budynku kardiologii. Budynek posiada cztery wejścia z zewnątrz, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Komunikację zapewniają trzy windy i klatka schodowa i korytarze.

* 1. Opis elementów budynku:
     1. Fundamenty i ściany podziemia

Fundamenty w postaci ław i stóp żelbetowych.

* + 1. Ściany nośne

Ściany zewnętrzne nośne warstwowe cegła silikatowa gr.25 cm, styropian 12 cm, cegła 12 cm. Ściany nośne wewnętrzne murowane z cegły gr. 25 cm.

* + 1. Ściany działowe

Ścianki działowe murowane z cegły oraz lekkie ścianki GK na stelażu stalowym.

Ścianki działowe w kompleksie sal operacyjnych – szkieletowe na

profilach stalowych.

* + 1. Stropy

Stropy żelbetowe monolityczne.

* + 1. Schody

Występuje jedna klatka schodowe zewnętrzna o konstrukcji mieszanej słupowo ryglowej oraz ściana żelbetowa monolityczna. Do nadbudówki prowadzą schody stalowe. Druga klatka schodowa zapewnia komunikację między pierwszym a drugim piętrem.

* + 1. Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne warstwowe cegła silikatowa gr.25 cm, styropian 12 cm, cegła 12 cm.

* + 1. Tynki, powłoki malarskie, okładziny

Tynki wewnętrzne cementowo wapienne z gładzią gipsową. Płytki ceramiczne na ścianach – w łazienkach i węzłach sanitarnych, z natryskami do pełnej wysokości, W brudownikach, pom. porządkowych, ustępach, kuchence, pom. pro morte, oraz punktach sanitarnych do wysokości min. 2,0 m.

Malowanie ścian i sufitów farba zmywalna.

* + 1. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PVC,

Ściany osłonowe aluminiowe z wmontowanymi otwieralnymi oknami występują w klatce zewnętrznej.

Zamontowane klapy oddymiające na klatkach schodowych.

Drzwi wewnętrzne – płytowe z okleiną drewnianą, zmywalne oraz aluminiowe.

Drzwi zewnętrzne PVC i aluminiowe.

* + 1. Pokrycie dachowe, kominy

Nad główną częścią budynku wykonano stropodach żelbetowy.

Dach nad wentylatornią wykonano z płyt OSB opartych na profilach stalowych.

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

* + 1. Instalacje wewnętrzne

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- instalacja gazów medycznych,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja odgromowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- urządzenia dźwigowe (windy 3 szt.),

Opracował:

mgr inż. Artur Polakowski

upr. SWK/0083/POOK/05

1. widok ogólny budynku









1. część rysunkowa