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Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy                                                                                                                  
                                                                         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wymagane minimalne parametry techniczne jakie musza posiadać/spełniać kserokopiarki przeznaczone do dzierżawy:
	TYP A Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 
Szacowana ilość urządzeń do dzierżawy 3 szt.

	Nazwa parametru
	Zakres parametru i/lub parametr minimalny
	Wartość wymagana / graniczna
	Wartość oferowana

(podać / opisać)

	Rodzaj urządzenia
	Urządzenie wielofunkcyjne – funkcja drukowanie, kopiowanie, skanowanie
	Tak, Podać
	

	Stan
	Fabrycznie nowa z autoryzowanym serwisem na okres dzierżawy, rok produkcji min. 2026 r.
	Podać
	

	Technologia druku
	Laserowa 
	Tak, Podać
	

	Procesor 
	1,6 GHz lub lepszy
	Tak, Podać
	

	Pamięć 
	5 GB lub więcej
	Tak, Podać
	

	Dysk twardy
	Standard 256 GB SSD/ opcja 512 GB SSD
	Tak, Podać
	

	Obsługa urządzenia
	Wyświetlacz dotykowy, kolorowy , 10-calowy, ruchomy
	Tak, Podać
	

	Obsługa urządzenia (dodatkowe funkcje)
	Czujnik ruchu wykrywający zbliżającego się użytkownika
	Tak, Podać
	

	Interfejsy i komunikacja
	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urządzenie i host), USB 3.0 (urządzenie i host), NFC, Bluetooth. Złącze wifi IEEE802.11 a/b/n/g/ac w standardzie
	Tak, Podać
	

	Czas nagrzewania
	Maksymalnie 14 sekund
	Tak, Podać
	

	Czas do wydruku pierwszej strony
	Maksymalnie mono – 4,6 sekundy
	Tak, Podać
	

	Prędkość druku
	36 str./min A4 lub szybciej
	Tak, Podać
	

	Rozdzielczość wydruku
	Optyczna 1200x1200 dpi, interpolowa 9600 x 600 dpi
	Tak, Podać
	

	Wydruk dwustronny
	Tak – Automatyczny
	Tak, Podać
	

	Obsługiwane protokoły i porty
	TCP/IP(IPv4, IPv6), LPR, Raw Port 9100, IPP1.0, FTP, HTTP, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0,v3.1.1), POP3, SMTP, SSL, TLS (1.0, 1.1, 1.2, 1.3), SNMP V1, SNMP V3
	Tak, Podać
	

	Języki opisu strony
	PCL6, Adobe PostScript3
	Tak, Podać
	

	Zoom
	25-400% w krokach co 1%
	Tak, Podać
	

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany moduł TPM 2.0, opcjonalnie możliwość instalacji programu antywirusowego. Obsługa S/MIME, IEEE 802.1X. Obsługa oprogramowania typu SIEM. Szyfrowanie danych algorytmem AES 256-bit
	Tak, Podać
	

	Obsługa serwisów w chmurze (skanowanie/drukowanie):
	One Drive for Business, Google Drive, Box, Dropbox, Sharepoint Online, MS Teams
	Tak
	

	Dodatkowa obsługa
	Obsługa AirPrint, Microsoft Universal Print
	Tak
	

	Kopiowanie ciągłe
	1 – 9999
	Tak
	

	Kopiowanie/Skanowanie dwustronne
	Tak – Automatyczne jednoprzebiegowo
	Tak, Podać
	

	Drukowanie i kopiowanie w tandemie 
	Drukowanie i kopiowanie w tandemie (praca zostanie rozłożona na dwa urządzenia)
	Tak
	

	Dodatkowo wydruk
	Wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, .pptx, . docx, PNG, PRN, TXT
	Tak
	

	Możliwość podglądu prac kopiowania / skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji 
	Możliwość podglądu prac kopiowania / skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji (zmiana kolejności stron, obracanie stron, usuwanie stron, strefowe usuwanie treści) przed zatwierdzeniem pracy
	Tak
	

	Prędkość skanowania
	300 str./min.
	Tak, Podać
	

	Funkcje skanowania
	Kolorowe skanowanie sieciowe
	Tak
	

	
	Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk, sieciowy TWAIN
	Tak
	


	
	Pomijanie pustych stron przy skanowaniu
	Tak
	

	
	Skanowanie wizytówek do formatu .vcf
	Tak
	

	
	Podział skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o określonej ilości stron
	Tak
	

	
	Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, JPEG, Compact PDF
	Tak
	

	Pojemność podajnika dokumentów
	300 ark. (80 g/m2)
	Tak
	

	Formaty dokumentów obsługiwane przez podajnik dokumentów
	A6-A3, formaty użytkownika od 51 x 89 mm do 297 x 432 mm
	Tak
	

	Gramatura obsługiwana przez podajnik dokumentów
	35-220 g/m2
	Tak
	

	Kasety na papier
	na 550 ark. (80 g/m2)
	Tak
	

	
	Co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 – SRA3
	Tak
	

	Obsługiwana gramatura papieru w kasetach
	60 – 300 g/m2
	Tak
	

	Maksymalna gramatura dla wydruków w dupleksie
	256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego)


	Tak
	

	Podajnik boczny
	Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 52 – 300 g/m2 i formaty A6-SRA3, formaty użytkownika od 90 x 140 mm do 320 x 457 mm oraz papier banerowy o wymiarach do 320 mm x 1300 mm
	Tak
	

	Taca odbiorcza
	Pojemność  400 ark. (80 g/m2) z włączonym czujnikiem przepełnienia
	Tak
	

	
	Możliwość instalacji 2 dodatkowych tac odbiorczych o łącznej pojemności 220 ark. (80 g/m2)
	Tak
	

	
	Sortowanie z przesunięciem dla formatów A4 i A3
	Tak
	

	Finiszer
	Możliwość rozbudowy o finiszer ze zszywaniem (zszywanie dwupozycyjne, ręczne, bezzszywkowe)
	Tak
	

	OCR
	Wbudowany moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF
	Tak
	

	Wydruku podążający
	Funkcja wydruku podążającego dla 10 urządzeń
	Tak
	

	Dodatkowe funkcje
	System automatycznego wysuwania tonera – pojemnik z tonerem zostanie automatycznie wysunięty, gdy zostanie wyczerpany
	Tak
	

	
	Nadpisywanie danych na twardym dysku
	Tak
	

	
	Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych dostawców
	Tak
	

	
	Funkcja zdalnego panelu – możliwość wyświetlenia panelu na ekranie komputera i wprowadzania ustawień oraz pracy na urządzeniu korzystając z tak wyświetlonego panelu
	Tak
	

	
	Możliwość rozbudowy o moduł podłączenia do drugiej sieci komputerowej (łącznie ze skonfigurowaną funkcją skanowania do e-maila dla obydwu sieci).
	Tak
	

	Pobór maksymalny mocy ready mode / sleep mode w W
	97W / 0,2 W
	Tak, Podać
	

	Link do strony producenta umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego.
	………………………………………………..


	TYP B Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 
Szacowana ilość urządzeń do dzierżawy 2 szt.

	Nazwa parametru
	Zakres parametru i/lub parametr minimalny
	Wartość wymagana / graniczna
	Wartość oferowana

(podać / opisać)

	Rodzaj urządzenia
	Urządzenie wielofunkcyjne – funkcja drukowanie, kopiowanie, skanowanie
	Tak, Podać
	

	Stan
	Fabrycznie nowa z autoryzowanym serwisem na okres dzierżawy, rok produkcji min. 2026 r.
	Podać
	

	Technologia druku
	Laserowa 
	Tak, Podać
	

	Procesor 
	1,6 GHz lub lepszy
	Tak, Podać
	

	Pamięć 
	5 GB lub więcej
	Tak, Podać
	

	Dysk twardy
	Standard 256 GB SSD/ opcja 512 GB SSD
	Tak, Podać
	

	Obsługa urządzenia
	Wyświetlacz dotykowy, kolorowy , 10-calowy, ruchomy
	Tak, Podać
	

	Obsługa urządzenia (dodatkowe funkcje)
	Czujnik ruchu wykrywający zbliżającego się użytkownika
	Tak, Podać
	

	Interfejsy i komunikacja
	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urządzenie i host), USB 3.0 (urządzenie i host), NFC, Bluetooth. Złącze wifi IEEE802.11 a/b/n/g/ac w standardzie
	Tak, Podać
	

	Czas nagrzewania
	Maksymalnie 14 sekund
	Tak, Podać
	

	Czas do wydruku pierwszej strony
	Maksymalnie mono – 4,6 sekundy
	Tak, Podać
	

	Prędkość druku
	36 str./min A4 lub szybciej
	Tak, Podać
	

	Rozdzielczość wydruku
	Optyczna 1200x1200 dpi, interpolowa 9600 x 600 dpi
	Tak, Podać
	

	Wydruk dwustronny
	Tak – Automatyczny
	Tak, Podać
	

	Obsługiwane protokoły i porty
	TCP/IP(IPv4, IPv6), LPR, Raw Port 9100, IPP1.0, FTP, HTTP, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0,v3.1.1), POP3, SMTP, SSL, TLS (1.0, 1.1, 1.2, 1.3), SNMP V1, SNMP V3
	Tak, Podać
	

	Języki opisu strony
	PCL6, Adobe PostScript3
	Tak, Podać
	

	Zoom
	25-400% w krokach co 1%
	Tak, Podać
	

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany moduł TPM 2.0, opcjonalnie możliwość instalacji programu antywirusowego. Obsługa S/MIME, IEEE 802.1X. Obsługa oprogramowania typu SIEM. Szyfrowanie danych algorytmem AES 256-bit
	Tak, Podać
	

	Obsługa serwisów w chmurze (skanowanie/drukowanie):
	One Drive for Business, Google Drive, Box, Dropbox, Sharepoint Online, MS Teams
	Tak
	

	Dodatkowa obsługa
	Obsługa AirPrint, Microsoft Universal Print
	Tak
	

	Kopiowanie ciągłe
	1 – 9999
	Tak
	

	Kopiowanie/Skanowanie dwustronne
	Tak – Automatyczne jednoprzebiegowo
	Tak, Podać
	

	Drukowanie i kopiowanie w tandemie 
	Drukowanie i kopiowanie w tandemie (praca zostanie rozłożona na dwa urządzenia)
	Tak
	

	Dodatkowo wydruk
	Wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, .pptx, . docx, PNG, PRN, TXT
	Tak
	

	Możliwość podglądu prac kopiowania / skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji 
	Możliwość podglądu prac kopiowania / skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji (zmiana kolejności stron, obracanie stron, usuwanie stron, strefowe usuwanie treści) przed zatwierdzeniem pracy
	Tak
	

	Prędkość skanowania
	300 str./min.
	Tak, Podać
	

	Funkcje skanowania
	Kolorowe skanowanie sieciowe
	Tak
	

	
	Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk, sieciowy TWAIN
	Tak
	

	
	Pomijanie pustych stron przy skanowaniu
	Tak
	

	
	Skanowanie wizytówek do formatu .vcf
	Tak
	

	
	Podział skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o określonej ilości stron
	Tak
	

	
	Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, JPEG, Compact PDF
	Tak
	

	Pojemność podajnika dokumentów
	300 ark. (80 g/m2)
	Tak
	

	Formaty dokumentów obsługiwane przez podajnik dokumentów
	A6-A3, formaty użytkownika od 51 x 89 mm do 297 x 432 mm
	Tak
	

	Gramatura obsługiwana przez podajnik dokumentów
	35-220 g/m2
	Tak
	

	Kasety na papier
	na 550 ark. (80 g/m2)
	Tak
	

	
	Co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 – SRA3
	Tak
	

	Obsługiwana gramatura papieru w kasetach
	60 – 300 g/m2
	Tak
	

	Maksymalna gramatura dla wydruków w dupleksie
	256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego)


	Tak
	

	Podajnik boczny
	Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 52 – 300 g/m2 i formaty A6-SRA3, formaty użytkownika od 90 x 140 mm do 320 x 457 mm oraz papier banerowy o wymiarach do 320 mm x 1300 mm
	Tak
	

	Taca odbiorcza
	Pojemność  400 ark. (80 g/m2) z włączonym czujnikiem przepełnienia
	Tak
	

	
	Możliwość instalacji 2 dodatkowych tac odbiorczych o łącznej pojemności 220 ark. (80 g/m2)
	Tak
	

	
	Sortowanie z przesunięciem dla formatów A4 i A3
	Tak
	

	Finiszer
	Rozbudowane o finiszer ze zszywaniem na żądanie zamawiającego (zszywanie dwupozycyjne, ręczne, bezzszywkowe)
	Tak
	

	OCR
	Wbudowany moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF
	Tak
	

	Wydruku podążający
	Funkcja wydruku podążającego dla 10 urządzeń
	Tak
	

	Dodatkowe funkcje
	System automatycznego wysuwania tonera – pojemnik z tonerem zostanie automatycznie wysunięty, gdy zostanie wyczerpany
	Tak
	

	
	Nadpisywanie danych na twardym dysku
	Tak
	

	
	Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych dostawców
	Tak
	

	
	Funkcja zdalnego panelu – możliwość wyświetlenia panelu na ekranie komputera i wprowadzania ustawień oraz pracy na urządzeniu korzystając z tak wyświetlonego panelu
	Tak
	

	
	Możliwość rozbudowy o moduł podłączenia do drugiej sieci komputerowej (łącznie ze skonfigurowaną funkcją skanowania do e-maila dla obydwu sieci).
	Tak
	

	Bank papieru na minimum 2100 szt. arkuszy A4
	Fabryczna szafka na kółkach urządzenie wyposażone w Bank Papieru na żądanie Zamawiającego
	Tak
	

	Pobór maksymalny mocy ready mode / sleep mode w W
	97W / 0,2 W
	Tak, Podać
	

	Link do strony producenta umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego.
	……………………………………………………….


	TYP C Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 
Szacowana ilość urządzeń do dzierżawy 10 szt.

	Nazwa parametru
	Zakres parametru i/lub parametr minimalny
	Wartość wymagana / graniczna
	Wartość oferowana

(podać / opisać)

	Rodzaj urządzenia
	Urządzenie wielofunkcyjne – funkcja drukowanie, kopiowanie, skanowanie
	Tak, Podać
	

	Stan
	Fabrycznie nowa z autoryzowanym serwisem na okres dzierżawy, rok produkcji min. 2026 r.
	Podać
	

	Technologia druku
	Laserowa kolorowa
	Tak, Podać
	

	Procesor 
	1,6 GHz lub lepszy
	Tak, Podać
	

	Pamięć 
	5 GB lub więcej
	Tak, Podać
	

	Dysk twardy
	Standard 256 GB SSD/ opcja 512 GB SSD
	Tak, Podać
	

	Obsługa urządzenia
	Wyświetlacz dotykowy, kolorowy , 10-calowy, ruchomy
	Tak, Podać
	

	Obsługa urządzenia (dodatkowe funkcje)
	Czujnik ruchu wykrywający zbliżającego się użytkownika
	Tak, Podać
	

	Interfejsy i komunikacja
	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urządzenie i host), USB 3.0 (urządzenie i host), NFC, Bluetooth. Złącze wifi IEEE802.11 a/b/n/g/ac w standardzie
	Tak, Podać
	

	Czas nagrzewania
	Maksymalnie 14 sekund
	Tak, Podać
	

	Czas do wydruku pierwszej strony
	Maksymalnie mono – 4,6 sekundy, kolor – 6,5 sekundy.
	Tak, Podać
	

	Prędkość druku
	36 str./min A4 lub szybciej
	Tak, Podać
	

	Rozdzielczość wydruku
	Optyczna 1200x1200 dpi, interpolowa 9600 x 600 dpi
	Tak, Podać
	

	Wydruk dwustronny
	Tak – Automatyczny
	Tak, Podać
	

	Obsługiwane protokoły i porty
	TCP/IP(IPv4, IPv6), LPR, Raw Port 9100, IPP1.0, FTP, HTTP, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0,v3.1.1), POP3, SMTP, SSL, TLS (1.0, 1.1, 1.2, 1.3), SNMP V1, SNMP V3
	Tak, Podać
	

	Języki opisu strony
	PCL6, Adobe PostScript3
	Tak, Podać
	

	Zoom
	25-400% w krokach co 1%
	Tak, Podać
	

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany moduł TPM 2.0, opcjonalnie możliwość instalacji programu antywirusowego. Obsługa S/MIME, IEEE 802.1X. Obsługa oprogramowania typu SIEM. Szyfrowanie danych algorytmem AES 256-bit
	Tak, Podać
	

	Obsługa serwisów w chmurze (skanowanie/drukowanie):
	One Drive for Business, Google Drive, Box, Dropbox, Sharepoint Online, MS Teams
	Tak
	

	Dodatkowa obsługa
	Obsługa AirPrint, Microsoft Universal Print
	Tak
	

	Kopiowanie ciągłe
	1 – 9999
	Tak
	

	Kopiowanie/Skanowanie dwustronne
	Tak – Automatyczne jednoprzebiegowo
	Tak, Podać
	

	Drukowanie i kopiowanie w tandemie 
	Drukowanie i kopiowanie w tandemie (praca zostanie rozłożona na dwa urządzenia)
	Tak
	

	Dodatkowo wydruk
	Wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, .pptx, . docx, PNG, PRN, TXT
	Tak
	

	Możliwość podglądu prac kopiowania / skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji 
	Możliwość podglądu prac kopiowania / skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji (zmiana kolejności stron, obracanie stron, usuwanie stron, strefowe usuwanie treści) przed zatwierdzeniem pracy
	Tak
	

	Prędkość skanowania
	300 str./min.
	Tak, Podać
	

	Funkcje skanowania
	Kolorowe skanowanie sieciowe
	Tak
	

	
	Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk, sieciowy TWAIN
	Tak
	

	
	Pomijanie pustych stron przy skanowaniu
	Tak
	

	
	Skanowanie wizytówek do formatu .vcf
	Tak
	

	
	Podział skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o określonej ilości stron
	Tak
	

	
	Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, JPEG, Compact PDF
	Tak
	

	Pojemność podajnika dokumentów
	300 ark. (80 g/m2)
	Tak
	

	Formaty dokumentów obsługiwane przez podajnik dokumentów
	A6-A3, formaty użytkownika od 51 x 89 mm do 297 x 432 mm


	Tak
	

	Gramatura obsługiwana przez podajnik dokumentów
	35-220 g/m2
	Tak
	

	Kasety na papier
	na 550 ark. (80 g/m2)
	Tak
	

	
	Co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 – SRA3
	Tak
	

	Obsługiwana gramatura papieru w kasetach
	60 – 300 g/m2
	Tak
	

	Maksymalna gramatura dla wydruków w dupleksie
	256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego)


	Tak
	

	Podajnik boczny
	Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 52 – 300 g/m2 i formaty A6-SRA3, formaty użytkownika od 90 x 140 mm do 320 x 457 mm oraz papier banerowy o wymiarach do 320 mm x 1300 mm
	Tak
	

	Taca odbiorcza
	Pojemność  400 ark. (80 g/m2) z włączonym czujnikiem przepełnienia
	Tak
	

	
	Możliwość instalacji 2 dodatkowych tac odbiorczych o łącznej pojemności 220 ark. (80 g/m2)


	Tak
	

	
	Sortowanie z przesunięciem dla formatów A4 i A3
	Tak
	

	Finiszer
	Możliwość rozbudowy o finiszer ze zszywaniem (zszywanie dwupozycyjne, ręczne, bezzszywkowe)
	Tak
	

	OCR
	Wbudowany moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF
	Tak
	

	Wydruku podążający
	Funkcja wydruku podążającego dla 10 urządzeń
	Tak
	

	Dodatkowe funkcje
	System automatycznego wysuwania tonera – pojemnik z tonerem zostanie automatycznie wysunięty, gdy zostanie wyczerpany
	Tak
	

	
	Nadpisywanie danych na twardym dysku
	Tak
	

	
	Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych dostawców
	Tak
	

	
	Funkcja zdalnego panelu – możliwość wyświetlenia panelu na ekranie komputera i wprowadzania ustawień oraz pracy na urządzeniu korzystając z tak wyświetlonego panelu
	Tak
	

	
	Możliwość rozbudowy o moduł podłączenia do drugiej sieci komputerowej (łącznie ze skonfigurowaną funkcją skanowania do e-maila dla obydwu sieci).
	Tak
	

	Pobór maksymalny mocy ready mode / sleep mode w W
	97W / 0,2 W
	Tak, Podać
	

	Link do strony producenta umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego.
	…………………………………………………


2. Wymagane minimalne parametry aplikacji do monitorowania urządzeń A3 oraz realizacji usługi wydruku podążającego  za pomocą autoryzacji kart lub kodu PIN na wyżej wymienionych urządzeniach.
System zarządzania środowiskiem druku:

Kompatybilność i współpraca
· System musi wspierać różnych dostawców urządzeń, przynajmniej w zakresie drukowania.

· Nie dopuszcza się rozwiązań bazujących o infrastrukturę chmurową.

· Wszystkie elementy systemu muszą być instalowane i wspierane bezpośrednio na serwerze klienta.
Autoryzacja i kontrola dostępu
· Możliwość zastosowania autoryzacji do urządzeń po kodach PIN, kartą magnetyczną, loginem i hasłem oraz loginem i hasłem z domeny Active Directory.

· Współpraca z LDAP / Active Directory / Lokalna baza danych. System musi wspierać jednoczesne wykorzystanie AD oraz lokalnej bazy użytkowników.

· Szyfrowane połączenie SSL pomiędzy urządzeniem na serwerem.

· Urządzenia muszą być wyposażone w wielozakresowy czytnik kart wspierający standard MIFARE umożliwiający przeprogramowanie w razie zmiany wewnętrznego standardu kart Zamawiającego.

· Czytnik kart musi być zabudowany – nie dopuszcza się montażu na zewnątrz urządzenia.

· Po zalogowaniu się przez użytkownika do urządzenia, na panelu musi być widoczne dostępne saldo jakie pozostało do wykorzystania a system musi mieć możliwość wyłączenia widoczności salda.

· System musi mieć panel do zarządzania dostępny za pomocą przeglądarki internetowej.

· System musi umożliwiać przypisywanie karty zbliżeniowej do użytkownika bezpośrednio z panelu urządzenia.

· System musi mieć możliwość importu kart z AD.

· System musi posiadać możliwość tworzenia ról drukowania (konwersja na mono, duplex, przekierować prace przy wykrytej usterce maszyny)

· System musi posiadać możliwość zmiany parametrów pracy na panelu maszyny (ilość, kolor, mono, simplex, duplex, zszywanie).

· System musi posiadać możliwość nakładani limitów ilościowych i kwotowych na grupy użytkowników oraz samych użytkowników.

· System musi mieć możliwość włączenia konta gościa dla konkretnej maszyny wraz z nadaniem uprawnień na poszczególne funkcje maszyny dostępne z panelu np . kolor, kopia druk usb, skanowanie.

· System musi posiadać możliwość skanowania dla zalogowanego użytkownika na jego email, folder domowy, folder działu w formatach PDF, JPEG, TIFF, PDF przeszukiwany, PDF szyfrowany.1
· System musi umożliwiać modyfikację funkcjonalności urządzenia według poniższych:

· Blokowanie dostępu do podglądu dokumentów z HDD urządzenia.

· Blokowanie możliwości skanowania dokumentów do HDD urządzenia.

· Ograniczenie podglądu dokumentów na HDD tylko dla zalogowanego użytkownika.

· Ograniczenie dostępu dla użytkownika do folderów sieciowych oraz wydruku z nich.

· Ograniczenie dostępu dla użytkownika do rejestracji programów skanowania na panelu.

· Możliwość wymuszenia trybu drukowania w kolorze lub mono.

· Możliwość modyfikowania dostępu dla użytkownika na panelu do poszczególnych ustawień systemowych urządzenia tj. ustawienia głównego ekranu, ustawienia jakości druku, ustawienia drukarki, ogólne ustawienia systemowe i kontroli użytkowników.

· Możliwość blokowania dostępu do innych aplikacji zintegrowanych z urządzeniem wielofunkcyjnym.

 

Raportowanie i rozliczanie
· System musi umożliwiać raportowanie zadań według poniższych wymagań:

· Historia zadań z możliwością filtrowania po: użytkowniku, urządzeniu, rodzaju zadnia (kopiowanie, druk, skan, wydruk z HDD urządzenia, skan z HDD urządzenia), statusie (anulowano, błąd, zakończono, rozpoczęto, zawieszono), dacie rozpoczęcia i zakończenia.

· System musi udostępniać informacje odnośnie % (procentowego) wykorzystania poszczególnych urządzeń według poniższych:

· Liczba zadań kopiowania, skanowania, drukowania, wydruk i skan z HDD urządzenia.

· Rozliczanie kosztów na użytkownika, dział, urządzenie.

· Możliwość generowania raportów po użytkowniku, urządzeniu, dziale.

· Możliwość zliczania i monitorowania zszywek w urządzeniach.

· Możliwość zapisania w systemie kilku cenników kosztowych i przydzielenia ich do poszczególnych działów, użytkowników, urządzeń.

· System musi umożliwiać nadanie dostępu do samego panelu zarządzania saldami dla pracowników.

 

Dodatkowe funkcje:
· Możliwość ustawienia automatycznego skanowania po autoryzacji t.j: skanuj do mnie.

· Zastosowanie wydruku podążającego na wszystkich urządzeniach podłączonych do systemu.

· Po wykonaniu wydruku do serwera musi istnieć możliwość zwielokrotnienia ilości wydruków bezpośrednio na panelu urządzenia, możliwość wyboru dokumentów do druku, możliwość wydrukowania wszystkiego i jednoczesnego usunięcia z serwera.

· Możliwość uruchomienia, zatrzymania i restartowania usług serwerowych bezpośrednio z panelu administracyjnego systemu zarządzania drukiem (bez potrzeby dostępu za pomocą panelu zdalnego do serwera, na którym znajduje się aplikacja).

· System musi udostępniać dokładnie informacje na temat posiadanej licencji, ich ilości i zakresu.

· System musi umożliwiać dynamiczne przydzielanie licencji na poszczególne urządzenia tzn. administrator wybiera poszczególne aktywne licencje systemu oraz włącza i wyłącza je wedle uznania dla wybranych urządzeń.
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