                                                                                          

Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestawienie minimalnych parametrów technicznych 
Nazwa urządzenia:
Meble płycinowe
Producent

.................................................................................................

Typ i rok produkcji    .................................................................................................

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny/
wartość
	Parametry oferowanego
urządzenia

	1. 
	Korpusy mebli (kontenerków, szaf, szafek stojących, szafek wiszących)oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min.18 mm laminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla
	Tak, podać
	

	2. 
	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
	Tak, podać
	

	3. 
	W przypadku zastosowania płyt laminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi
	Tak 
	

	4. 
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego
	Tak 
	

	5. 
	Szuflady typu skrzynkowego (całe metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg
	Tak, podać
	

	6. 
	Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron
	Tak
	

	7. 
	Zamontowane półki muszą posiadać pełna regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi
	Tak 
	

	8. 
	Zawiasy z cichym domykiem
	Tak
	

	9. 
	W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe, w ciągach szuflad – zamki centralne nie dotyczy szafek zlewozmywakowych i umywalkowych. Zamki w każdej szafce z kluczykami.
	Tak 
	

	10. 
	Meble posadowione na nóżkach metalowych malowanych proszkowo o wysokości 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm
	Tak, podać
	

	11. 
	Ścianka tylna szaf, szafek i wykonana z płyty HDF 3,2 mm
	Tak, podać
	

	12. 
	Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji
	Tak 
	

	13. 
	Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia
	Tak
	

	14. 
	W zabudowach meblowych blaty HPL typu Trespa Blat montowany jest jako element samonośny bez podkładu. Grubość blatu min.16mm. Obrzeże proste 
	Tak, podać
	

	15. 
	Blaty biurek, stolików o grubości min 25 mm z płyty melaminowanej
	Tak, podać
	

	16. 
	Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu
	Tak, podać
	

	17. 
	Biurka, stoliki blat wsparty na bokach, tył częściowo zabudowany płytą meblową, grubość blatu biurek, stolików min. 24mm
	Tak, podać
	

	18. 
	Wszystkie szafki, szafy, biurka, szuflady, kontenerki, szafki wiszące zamykane na kluczyk
	Tak
	

	19. 
	Wszystkie szafki, regały wysoki winny być przymocowane do ściany 
	Tak
	

	20. 
	Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych
	Tak
	

	21. 
	Biurka i stoły robocze  muszą posiadać atesty  PN-EN 527-1:2011; PN-EN 527-2+A1:2019; PN EN 1730:2013
	Tak
	

	22. 
	Szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i pod blatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006; PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
	Tak
	

	23. 
	Szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017; PN-EN 16122:2012
	Tak
	

	24. 
	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych
	Tak, załączyć do oferty
	

	25. 
	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13485:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych
	Tak, załączyć do oferty
	


Wykonawca zobowiązuje się zamontować w zabudowach meblowych zlewy dostarczone przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do montażu mebli należy dokonać pomiaru rzeczywistych wymiarów pomieszczeń.
Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  
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                                                                                                  podpis oferenta

