                                                                                          

Załącznik nr 2.2 do Zaproszenia 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestawienie minimalnych parametrów technicznych 
Nazwa urządzenia:
Meble medyczne

Producent

.................................................................................................

Typ i rok produkcji    .................................................................................................

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny/
wartość
	Parametr oferowany


	1. 
	Fronty drzwi o grubości 18 mm wykonane z podwójnej stali kwasoodpornej malowanej farbami proszkowymi.  Fronty z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie.  Krawędzie i narożniki mebli zaokrąglone, bezpieczne. Fronty mebli zapewniające szczelne i ciche zamykanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego
	Tak, podać
	

	2. 
	Fronty mebli wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. (Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek.) Fronty mebli po zamknięciu ściśle przylegające do korpusu.
	Tak
	

	3. 
	Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).
	Tak, podać
	

	4. 
	Korpusy wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych).
	Tak, podać
	

	5. 
	Korpusy wszystkich mebli muszą być składane za pomocą połączeń mimośrodowych. Nie dopuszcza się mebli z widocznymi zewnętrznymi połączeniami np. typu konfirmat
	Tak
	

	6. 
	Wszystkie powierzchnie mebli stanowią gładkie i łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych i mocujących, takich jak śruby i wkręty
	Tak
	

	7. 
	Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki, nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym boki. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia
	Tak 
	

	8. 
	Półki w szafach ze skokową regulacją wysokości położenia co 15 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości 2 mm. Półki w szafkach wiszący zabezpieczone przed wypadnięciem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafki typu secura
	Tak, podać
	

	9. 
	Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania
	Tak, podać
	

	10. 
	Korpusy mebli stojących, posiadające nóżki metalowe malowane proszkowo o wysokości min. 150 mm
	Tak, podać
	

	11. 
	 Kolorystyka ustalana na etapie realizacji z Zamawiającym
	Tak, podać
	

	12. 
	Blaty w zabudowach meblowych o grubości min. 16 mm wykonane z żywicy fenolowej odpornej na środki dezynfekcyjne – blat typu HPL
	Tak, podać
	

	13. 
	Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych. 
	Tak 
	

	14. 
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych.
	Tak, załączyć do oferty
	

	15. 
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 13485:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych
	Tak, załączyć do oferty 
	


Wykonawca zobowiązuje się zamontować w zabudowach meblowych zlewy dostarczone przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do montażu mebli należy dokonać pomiaru rzeczywistych wymiarów pomieszczeń.

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  


…...............................................


                                                                                                                   podpis oferenta

