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Postepowanie w ramach zadania Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”
Znak sprawy: EZ/245/2026/SL
Załącznik nr 2.2 do SWZ
(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 2 – Echokardiograf z funkcją badań przezklatkowych, z głowicami przezklatkowymi – 1 szt.

Rok produkcji:	/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2026 

	
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Punktacja 
	Parametr oferowany – opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	1. 
	Nazwa produktu
	podać
	-
	

	1 
	Model/typ
	podać
	-
	

	2 
	Producent
	podać
	-
	

	3 
	System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji sterowanym z klawiatury
	TAK
	-
	

	4 
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 7 000 000
	TAK, podać
	-
	

	5 
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 26,0 MHz
	TAK, podać
	-
	

	6 
	Architektura aparatu w pełni cyfrowa, dynamika systemu min. 350 dB
	TAK, podać
	-
	

	7 
	Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic
	TAK
	-
	

	8 
	Monitor min. 21,5” rozdzielczość min. 1920x1080, umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacja góra-dół min. 15 cm, obrót o min. 180°
	TAK, podać
	Monitor OLED – 10 pkt.
Monitor LCD, LED – 0 pkt.
	

	9 
	Możliwość powiększenia obrazu USG do min. 80% wielkości monitora
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	10 
	Konsola aparatu z możliwością regulacji; prawo-lewo min. ±120°, góra-dół min. 25 cm
	TAK, podać
	-
	

	11 
	Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 12” wykorzystywany do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych
	TAK, podać
	-
	

	12 
	Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	13 
	Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych
	TAK
	-
	

	14 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania
	TAK
	-
	

	15 
	Min. 4 równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowanych, przełączanych elektronicznie
	TAK
	-
	

	16 
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 fizycznych regulatorów
	TAK, podać
	-
	

	17 
	Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory
	TAK, podać
	-
	

	18 
	Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej
	TAK
	-
	

	19 
	Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów
	TAK
	-
	

	20 
	Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek.
	TAK/NIE
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	21 
	Współpraca aparatu z głowicami:
1. phased array
2. liniowe
3. convex
4. przezprzełykowe wielopłaszczyznowe
5. dopplerowskie typu ołówkowego
6. matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej
	TAK
	-
	

	Archiwizacja

	22 
	Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych, raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku min. 1 TB
	TAK, podać
	-
	

	23 
	Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo)
	TAK
	-
	

	24 
	Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0.; min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, raporty strukturalne kardiologiczne i naczyniowe, Query/retrieve
	TAK
	-
	

	25 
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu
	TAK
	-
	

	26 
	Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne
	TAK
	-
	

	27 
	Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM min. CT, MRI i USG — w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania USG, w celu bezpośredniego porównania)
	TAK
	-
	

	Tryby obrazowania i oprogramowanie

	28 
	Tryby obrazowania
1. 2D (B-mode)
2. M-mode
3. Kolor M-mode
4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF
5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej
6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice
7. Power (angio) Doppler
8. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)
9. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)
10. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
	TAK
	-
	

	29 
	Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do min. 55 cm
	TAK, podać
	-
	

	30 
	Tryb 2D (B – mode), prędkość odświeżania obrazu min. 2700 obr./s
	TAK, podać
	-
	

	31 
	Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy
	TAK, podać
	-
	

	32 
	Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC)
	TAK
	-
	

	33 
	Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC)
	TAK
	-
	

	34 
	Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku)
	TAK
	-
	

	35 
	Automatyczne śledzenie przepływu na potrzeby automatycznej korekcji kąta przy ruchach bramki dopplerowskiej
	TAK/NIE
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
	

	36 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego.
	TAK
	-
	

	37 
	Tryb M
	TAK
	-
	

	38 
	Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s
	TAK, podać
	-
	

	39 
	Obrazowanie kolor Doppler w M –mode
	TAK
	-
	

	40 
	Anatomiczny M-mode
	TAK
	-
	

	41 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	-
	

	42 
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min. +/- 3,0 m/s
	TAK, podać
	-
	

	43 
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej PWD – min. +/- 20 stopni
	TAK, podać
	-
	

	44 
	Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów
	TAK, podać
	-
	

	45 
	Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych
	TAK, podać
	-
	

	46 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego
	TAK
	-
	

	47 
	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), rejestrowane prędkości przy kącie 0° min. 9 m/s
	TAK, podać
	-
	

	48 
	Zmiana wielkości bramki Min. 1 – 16 mm
	TAK, podać
	-
	

	49 
	Korekcja bramki dopplerowskiej PWD min. +/- 88 stopni
	TAK, podać
	-
	

	50 
	Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa)
	TAK
	-
	

	51 
	Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), rejestrowane prędkości przy kacie 0° min. 18 m/s
	TAK, podać
	-
	

	52 
	Sterowany pod kontrolą obrazu 2D
	TAK
	-
	

	53 
	Tryb Power Doppler (PD)
	TAK
	-
	

	54 
	Tkankowy Doppler Spektralny
	TAK
	-
	

	55 
	Tkankowy Doppler Kolorowy
	TAK
	-
	

	56 
	Rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali
	TAK
	
	

	57 
	Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych
	TAK
	-
	

	58 
	Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 60 vps
	TAK, podać
	-
	

	59 
	Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli)
	TAK, podać
	-
	

	60 
	Obrazowanie w sektorze min. 102° x 98°
	TAK, podać
	-
	

	61 
	Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca
	TAK
	-
	

	62 
	Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy
	TAK
	-
	

	63 
	Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym bramki Dopplera PW w dwóch niezależnych płaszczyznach na głowicy przezprzełykowej celem ustalenia dokładnego położenia w przestrzeni
	
	
	

	64 
	Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z min. dwóch głowic przezklatkowych oraz min. trzech różnych przezprzełykowych
	TAK
	-
	

	65 
	Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu
	TAK
	-
	

	66 
	Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie min 180 stopni
	TAK, podać
	-
	

	67 
	Obsługa obrazu 3D z panelu dotykowego min. możliwość obrotu obrazu przy pomocy gestów, możliwość ustawienia oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu. Specjalny tryb fotorealistycznego wyświetlania obrazu kardiologicznego wspomaganego wirtualnym podświetleniem obrazu.
Możliwość regulacji położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury jak i możliwość regulacji głębokości i położenia światła w dowolny, płynny sposób np. poprzez podświetlenia od wnętrza struktury lub od tyłu.
Możliwość uzyskania obrazu 3D półprzezroczystego umożliwiająca obserwowanie wewnętrznych struktur
	TAK
	-
	

	68 
	Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D
	TAK
	-
	

	69 
	Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne
	TAK
	-
	

	70 
	Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA
	TAK, podać
	-
	

	71 
	Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania
	TAK
	-
	

	72 
	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego: 
-Opcja kliniczna do badań echokardiograficznych dorosłych
-Opcja kliniczna do badań echokardiograficznych dzieci, 
-Opcja kliniczna do badań naczyń,
-Opcja kliniczna do echokardiografii płodu
-Opcja kliniczna TCD.
-Opcja kliniczna badań brzucha
	TAK, podać
	-
	

	73 
	Oprogramowanie do obrazowania LVO z kontrastem dostępne na głowicy przezklatkowej oraz przezprzełykowej
	TAK, podać
	-
	

	74 
	Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np FAC, TAPSE, wielkość RV
	TAK
	-
	

	75 
	Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca
	TAK
	-
	

	76 
	Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory (LV), prawej komory (RV), lewego przedsionka (LA) oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2
	TAK
	-
	

	77 
	Oprogramowanie do automatycznej (wykorzystującej sztuczną inteligencję) odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego
	TAK
	-
	

	78 
	Oprogramowanie, które za pomocą AI automatycznie wybiera obrazy do oceny lewej komory serca z przetworników sektorowych z EKG lub bez EKG
	TAK
	
	

	79 
	Oprogramowanie do automatyzowanego obliczania frakcji wyrzutowej lewej komory
	TAK
	-
	

	80 
	Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus
	TAK
	
	

	81 
	Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy.
W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel,  RV S
	TAK
	-
	

	82 
	Min. 2 gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive)
	TAK
	-
	

	83 
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	TAK
	-
	

	84 
	Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem
	TAK
	-
	

	85 
	Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI lub Display Port
	TAK
	-
	

	86 
	System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania.
	TAK
	-
	

	Głowice ultradźwiękowe

	87 
	Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca, trójwymiarowych w czasie rzeczywistym (tzw. 3D TTE). Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz). Ilość elementów min. 3000. Kąt skanowania min. 90°x90°
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni. Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji
	TAK, podać
	-
	

	88 
	Głowica sektorowa do badań kardiologicznych wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: 
Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 80, kąt widzenia min. 90°
Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI
	TAK, podać
	-
	

	89 
	Głowica sektorowa do badań kardiologicznych pediatrycznych wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: 
Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 8,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 120, kąt widzenia min. 120°
Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI
	TAK, podać
	-
	

	90 
	Zasilanie sieciowe min. 220 – 240 V
	TAK, podać
	-
	

	91 
	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
	TAK
	-
	

	92 
	Częstotliwość przeglądów
	PODAĆ
	-
	

	Pozostałe:

	92
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	TAK
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ.

	95
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	96
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	97
	Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego*
	TAK
	

	98
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego



[bookmark: _Hlk200529971]Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.
Ponadto Zamawiający informuje, że wyodrębnił usługę dostawy, zainstalowania sprzętu, serwis zakupionego sprzętu oraz szkolenie jako odrębną pozycję w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wyłącznie z uwagi na fakt, iż usługa ta nie jest refundowana w ramach programu pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”, w zakresie działania 18 pn.: Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych1, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej
W przypadku gdy Wykonawca posiada Wiążącą Informację Skarbową (WIS), w której wskazano odmienne stanowisko niż przedstawione powyżej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania.
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