**Załącznik nr 2.10 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Przedmiot: **Zbieracz jezdny podwójny odpadów 120 l**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE** | **WYMAGANIA TAK/ NIE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1 | Wózek podwójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. Min. 0H18N9 | TAK, podać |  |
| 2 | Wyposażony w koła o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą. | TAK, podać |  |
| 3 | Obręcz wózka wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. Dwie pokrywy podnoszone za pomocą pedałów nożnych ze spowalniaczem cichego opadania. | TAK |  |
| 4 | Wózek przeznaczony na worki o pojemność 100-120l | TAK |  |
| 5 | Wymiary: **860 x 505 x 860 mm (+/- 10 mm)** | TAK, podać |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 msc. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta