**EZ/ZP/18/2021/MW**

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 1**

**Miniwirówka -1 szt.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** | | |  | | | |
| **Nazwa-model/typ** | | |  | | | |
| **Kraj pochodzenia** | | |  | | | |
| **Rok produkcji min. 2020 r.** | | | | | | |
| **Lp.** | | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | | | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| **Miniwirówka -1 szt.** | | | | | | |
| 1 | Wirnik z pokrywą nieprzepuszczającą areozoli | | | TAK | |  |
| 2 | Max WPO 21.130 xg | | | TAK podać | |  |
| 3 | Prędkość obrotowa 100-15.000[1/min] co 50[1/min]) | | | Tak, podać | |  |
| 4 | Maksymalna pojemność wirnika 24 x mikroprobówka 1,5/2[ml] | | | TAK podać | |  |
| 5 | Liczba dostępnych wirników – 4 | | | TAK podać | |  |
| 6 | Czas rozpędu do max. prędkości obrotowej 15 [s] | | | Tak, podać | |  |
| 7 | Czas hamowania z max. prędkości obrotowej 16 [s] | | | Tak, podać | |  |
| 8 | Zegar z funkcja pracy ciągłej 30 sek. Do 9:59 h | | | TAK, podać | |  |
| 9 | Głośność | | | <48 [dB] | |  |
| 10 | Zasilanie sieciowe 230[V]/50-60[Hz] | | | TAK | |  |
| 11 | Pobór mocy max.350[W] | | | TAK, podać | |  |
| 12 | Wymiary (S x G x W) 29x48x26 cm | | | TAK, podać | |  |
| 13 | Wysokość przy otwartej pokrywie 51 cm(±3 cm) | | | TAK, podać | |  |
| 14 | Masa bez wirnika 21 kg | | | TAK | |  |
| 15 | Zakres temperatury -10 do +40 [C] | | | Tak, podać | |  |
| **POZOSTAŁE WARUNKI** | | | | | | |
| Karta gwarancyjna | | | | TAK  załączyć  przy dostawie | |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | | | | TAK  załączyć przy dostawie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji minimum 24 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | **Dodatkowy okres** gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *(dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SIWZ.)* |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.