**EZ/ZP/57/2021/KŁ**

Załącznik nr 2c do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 3**

**Optyka artroskopowa do małych stawów – 1 kpl**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** | |  | |
| **Nazwa-model/typ** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji min. 2020r.** | | | |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| **Optyka artroskopowa do małych stawów wysokiej rozdzielczości** | | | |
| 1 | Autoklawowalna | Tak, podać |  |
| 2 | Trzy adaptery do podłączenia światłowodów innych firm | Tak, podać |  |
| 3 | Średnica 2.7 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Kąt 30 stopni | Tak, podać |  |
| 5 | Spajana laserowo bez użycia kleju | Tak, podać |  |
| 6 | Szkło szafirowe na czole optyki | Tak, podać |  |
| 7 | Długość robocza 120 mm | Tak, podać |  |
| 8 | Kaniula artroskopowa :  - długość 120 mm  - średnica 4 mm  - wyposażona w 2 zawory obrotowe | Tak, podać |  |
| 9 | Obturator ołówkowy do kaniuli 4 mm | Tak, podać |  |
| 10 | Kaseta sterylizacyjna do optyki artroskopowej | Tak, podać |  |
| 11 | Karta gwarancyjna | TAK  załączyć przy dostawie |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK  załączyć przy dostawie |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji minimum 12 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | **Dodatkowy okres** gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *(dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SIWZ.)* |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca