**EZ/ZP/81/2021/ESŁ**

Załącznik nr 2.2 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 2**

**Parawan panelowy składany mobilny – 2 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** |  |
| **Nazwa-model/typ** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji min. 2021 r.** |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych** **parametrów technicznych** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1. | Parawan składany 6-panelowy wyposażony w wózek – wersja mobilna | TAK, podać |  |
| 2. | Parawan przejezdny, na cichobieżnych podwójnych kołach jezdnych z tworzywa (poliamid) o średnicy 65mm, z hamulcem | TAK, podać |  |
| 3. | Zawiasy umożliwiające obrót skrzydła o 360° pozwalające na dowolne ułożenie ekranów parawanu w przestrzeni | TAK |  |
| 4. | Panele z poliwęglanu o grubości 2mm, półprzezroczystego, odpornego na zadrapania i uderzenia, niezapalnego | TAK |  |
| 5. | Ekrany parawanu osadzone w aluminiowej ramie | TAK |  |
| 6. | Rama i zawiasy wykonane z anodowanego aluminium | TAK |  |
| 7. | Części plastikowe z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym | TAK |  |
| 8. | Powierzchnie gładkie łatwe do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 9. | Szerokość pojedynczego panelu 30cm | TAK, podać |  |
| 10. | Uchwyt umożliwiający składanie i rozkładanie parawanu, przy ostatnim panelu | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja umożliwiająca powiększenie liczby paneli (dodanie kolejnych paneli) | TAK |  |
| 12. | Całkowita wysokość parawanu 165cm | TAK, podać |  |
| 13. | Prześwit między podłogą a parawanem 20cm | TAK, podać |  |
| 14. | Parawan zajmujący niewiele przestrzeni po złożeniu | TAK |  |
| 15. | Długość parawanu 6-sekcyjnego 180cm | TAK, podać |  |
| 16. | Kolorystyka parawanu: naprzemiennie panele w kolorze (innym niż biały) i ze wzorem (przeznaczonym na oddziały pediatryczne)\*- 3 panele w kolorze – 9 kolorów do wyboru- 3 panele ze wzorem | TAK, podać |  |
| 17. | Wózek do wersji mobilnej parawanu o wysokości 165cm z czterema podwójnymi kołami o średnicy 75mm, z hamulcem | TAK, podać |  |
| 18. | Wyprofilowana baza jezdna wózka wykonana z wytrzymałego tworzywa, do zamontowania parawanu składanego, zapewniającego stabilność całego parawanu | TAK |  |
| 19. | Prosty w obsłudze mechanizm podnoszący parawan panelowy ułatwiający przemieszczanie parawanu na wózku | TAK |  |
| 20. | Baza wózka o wymiarach 52cm x 59cm | TAK, podać |  |
| 21. | Gwarancja: 24 miesiące (licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy) | TAK |  |
| 22. | Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyćprzy dostawie) | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi ………………..………………….......

*(uzupełnić)*

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

\*Informacje w sprawie kolorów i wzorów paneli Zamawiający przekaże w dniu zawarciu umowy.