Projekt pn. *Dostępność Plus dla zdrowia*, realizowany w ramach Działania 5.2 *Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

**EZ/26/2023/SN**

 Załącznik nr 2.3 do Zaproszenia

(Załącznik nr … do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

**Zakup mobilnych pętli indukcyjnych dla niedosłyszących – 3 sztuki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Wymogi graniczne** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2022 | Tak, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Wymaganie** | **Parametry oferowane** |
| 1 | 2 wejścia typu Jack (1x mikrofon, 1x zewnętrzne audio) | TAK, podać |   |
| 2 | Mikrofon stacjonarny z kablem o długości minimum 2 m  | TAK, podać |  |
| 3 | Regulacja tonów oraz głośności również dla zewnętrznego źródła audio | TAK, podać |   |
| 4 | Diodowy wskaźnik poziomu/mocy pola magnetycznego | TAK, podać |   |
| 5 | Diodowy wskaźnik słabych baterii | TAK, podać |   |
| 6 | Zasilanie akumulatorkami do 5 godzin użytkowania | TAK, podać |   |
| 7 | Zewnętrzna słuchawka z indywidualnym sterowaniem głośności dla osoby, która niedosłyszy ale jeszcze nie korzysta z aparatów | TAK, podać |   |
| 8 | Instrukcja w języku polskim– załączyć do dostawy | TAK, podać |  |
| 9 | Karta gwarancyjna – załączyć do dostawy | TAK, podać |  |
| 10 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK, podać |   |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.