EZ/ZP/46/2023/DK Załącznik nr 3 do zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy ………………

 Opis przedmiotu zamówienia

**PAKIET 1**

**DOSTAWA W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE SZPITALA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Opis – Parametry wymagane | Ilość | Oferowane warunki(należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów) |
| 1 | Szafka zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej | Wymiary: 80 cm x 60 cm x 70 cm (szer. x gł. x wys.)Główne podzespoły mebli wykonane z blach o grubości od 0,8 do 1,2 mmDrzwi i szuflady – blacha 0,8 lub 1,0 mmNogi stołów wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od standardowej wysokości od -10 do +20 mm,Powierzchnia robocza płyt ze zlewozmywakami wyprofilowana na 4 mm celem zabezpieczenia przed spływaniem wody poza obrys stołu.Dno komór zlewozmywaków wyprofilowane w sposób zapewniający całkowity spływ wodyWytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie PN EN ISO 9001: 2015Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13485:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych. | 4 szt. |  |

**PAKIET 2**

**DOSTAWA W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE SZPITALA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Opis – Parametry wymagane | Ilość | Oferowane warunki(należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów) |
| 1 | Szafa kartotekowa **Np. KOP/6** | **Pięcioszufladowa** szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu **B-5** w poziomie. Szuflada posiada przegrodę  umożliwiającą **ułożenie dwóch rzędów kopert.** Wykonana jest z blachy czarnej o grubości  0,6–2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) **w kolorze RAL 7035 jasny popiel.**Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą  zabezpieczającą  przed wypadnięciem.Całość  zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80kg.Szafa posiada blokadę  pozwalającą  na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Szafa posiada stopki regulacyjne.**Wymiary zewnętrzne szafy:**szerokość: 620 mm , głębokość: 580 mm, wysokość: 1523 mm**Wymiary użytkowe szuflady:**szerokość: 538 mm, głębokość: 500 mm, wysokość: 225 mm | 3 szt. |  |
| 2 | Szafa kartotekowa **Np. KOP/4-1** | Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Szafa posiada stopki regulacyjne.**Wymiary zewnętrzne szafy:**szerokość: 360 mm , głębokość: 580 mm, wysokość: 1053 mm**Wymiary użytkowe szuflady:**szerokość: 280 mm, głębokość: 500 mm, wysokość: 225 mm | 5 szt. |  |

 ……………………………………

 PODPIS OSOBY PRAWOMOCNEJ