***Parametry dzierżawionego sprzętu***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry graniczne (wymagane)** | **Ośw. spełnienia**  **parametru (TAK/NIE)** | **PODAĆ/OPISAĆ**  **PARAMETR OFEROWANY /** |
| **System elektrofizjologiczny typu portable z wbudowanym wzmacniaczem sygnału i stymulatorem, dedykowany do procedur selektywnej implantacji elektrod stymulujących do układu bodźcoprzewodzącego serca -1 szt.**  **Nazwa produktu:**  **Producent:**  **Nr katalogowy:**  **Kraj Pochodzenia:** | | | |
| 1. | Przenośny system o wadze do 10 kg razem z opakowaniem ochronnym | TAK |  |
| 2. | Rozmiar 150 x 460 x 370 mm | TAK |  |
| 3. | System operacyjny Windows 10, 64-bit | TAK |  |
| 4. | Dwa kanały rejestracji sygnału wewnątrzsercowego o częstości próbkowania 1 kHz | TAK |  |
| 5. | Wbudowany stymulator dwukałowy | TAK |  |
| 6. | Rejestracja ciągłego 12-odprowadzeniowego zapisu krzywej EKG | TAK |  |
| 7. | Minimum 3 kanały pomiaru ciśnienia w układzie naczyniowym | TAK PODAĆ |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.