**Załącznik nr 2.3 do SWZ**

*Załącznik nr 1 do umowy*

**EZ/41/2025/WS**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 3 – Stacje dokujące z pokrywami**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość kpl\*** | **% Vat** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **1** | Stacja dokująca + pokrywa kompatybilna z pompą Compact Plus | 4 |  |  |  |
| **2** | Stacja dokująca + pokrywa kompatybilna z pompą Perfusor Space | 1 |  |  |  |
| **Suma** | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Parametr wymagany/punktowany** | **Parametr oferowany** |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia  Producent  Typ  Rok produkcji min. 2024 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stacja dokująca dla pomp strzykawkowych i objętościowych umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi – **kompatybilna z pompami B.Braun Compact Plus będącymi na wyposażeniu Zamawiającego.** | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy. | TAK |  |
|  | Waga stacji dokującej dla 3 pomp poniżej 4 kg. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary stacji. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stopień ochrony IP34. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych, oraz szyn pionowych i poziomych. | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. | TAK |  |
|  | Kolumna połączonych stacji dokujących umożliwia jednoczesne zasilanie 18 pomp. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pomp. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu. | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowania stacji dokującej o moduł komunikacyjny. | TAK |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia  Producent  Typ  Rok produkcji min. 2024 | TAK, PODAĆ |  |
|  | **Stacja dokująca** która umożliwia mocowanie na stojakach infuzyjnych i pionowych rurach, np. systemach podwieszanych, jak również do poziomych naściennych systemów prowadnic zgodnie z EN 1789 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub akcesoriów montażowych. **Stacja kompatybilna z pompami B.Braun Perfusor Space będącymi na wyposażeniu Zamawiającego.** | TAK, PODAĆ |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stacja wyposażona w panel kontrolny, umożliwiający odczytanie statusu akumulatorów oraz sterowanie natężeniem dźwięku. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK, PODAĆ |  |
|  | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK, PODAĆ |  |
|  | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gwarancja - min. 24 miesiące na stację dokującą + pokrywę do stacji Compact Plus i Perfusor Space | TAK 24 miesiące gwarancji.  Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.* |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.