**Formularz asortymentowo cenowy**

**Zestawienie minimalnych parametrów i warunków technicznych**

2 komplety jednostek sterujących pompy tj. 2 konsole i 2 wózki

|  |
| --- |
| **KONSOLA** |
| **Lp.** | **Opis** | **Podać** |
| 1 | Wykonawca/Producent |   |
| 2 | Nazwa-model/typ  |   |
| 3 | Kraj pochodzenia |   |
| 4 | Rok produkcji min.2024 |   |
| 5 | Cena jednostkowa brutto  |   |
| 6 | Wartość brutto za 2 szt.  |  |
| 7 | Stawka VAT % |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **WÓZEK** |
| **Lp.** | **Opis** | **Podać** |
| 1 | Wykonawca/Producent |   |
| 2 | Nazwa-model/typ  |   |
| 3 | Kraj pochodzenia |   |
| 4 | Rok produkcji min. 2024  |   |
| 5 | Cena jednostkowa brutto  |   |
| 6 | Wartość brutto za 2 szt.  |  |
| 7 | Stawka VAT % |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Opis parametru oferowanego |
| 1. | System sterujący pracą pomp kompatybilny z zaoferowanymi pompami | Tak, podać |  |
| 2. | Konsola na mobilnej podstawie | Tak, podać |  |
| 3. | Konsola posiadająca kolorowy wyświetlacz LCD | Tak, podać |  |
| 4. | System podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy | Tak, podać |  |
| 6. | Wykres średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia LV oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy | Tak, podać |  |
| 7. | Sygnalizacja na wyświetlaczu niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterującej | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia wraz z łóżkiem pacjenta | Tak, podać |  |
| 10. | Wózek kompatybilny z konsolą sterującą pozwalający na bezpieczny transport konsoli | Tak, podać |  |

**Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem nr strony - opis/ katalog/specyfikacja techniczna**

**Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.**

**Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.**

**Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.**