Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2025 roku”.


EZ/193/2026/MK                                                                                                      Załącznik nr 2.2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
[bookmark: _Hlk78802371]
	
Pakiet 2- Morcelator (1kpl)


	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2025r.*

	

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	[bookmark: _Hlk78802432]Parametry oferowane- opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) *

	1
	Elektromechaniczny system tnący do minimalnie inwazyjnej ekstrakcji tkanek, stosowany w ginekologii do histerotomii i mimoktomi
	TAK
	

	2
	Konsola sterująca (sterownik)
Tryb pracy: praca przerywana, podłączenie do sieci: 100-240V, 50/60Hz
Bezpieczniki: 2 x 2,5 AT
Waga: max. 3 kg
Wymiary: 350 x 110 x 235 mm (+/-2mm)
	TAK, podać
	

	3
	Napęd silnikowy + kabel połączeniowy
	TAK
	

	4
	Tryb pracy: praca przerywana z ogranicznikiem elektrycznym,
Czas pracy/czas przerwy: maks. 30s/ min.10s, 
Prędkość jałowa: 130 obr/min
Wymiary:178 x 42 mm (+/-2 mm),
Średnica: 34 mm (+/-2 mm), 
Waga:0,55 kg (+/-0,05 kg);
Jednolity moment obrotowy bez utraty mocy.
Bezpieczny system powolnego przyspieszania
	TAK, podać
	

	5
	Przekładnia
	TAK 
	

	6
	Dwie tuby tnące ø 15 mm (jedna z zakończeniem ząbkowanym, druga z zakończeniem falowanym) 
	TAK, podać
	

	7
	Trokar 3-częściowy ø 15 mm, dł. 105 mm, ostro zakończony
	TAK, podać
	

	8
	Komplet uszczelek (10 szt.)
	TAK 
	

	9
	Kabel zasilający
	TAK
	

	10
	Narzędzie laparoskopowe typu Tenaculum: śr. 10 mm, dł. 420 mm, 2 bransze ruchome (narzędzie jednoczęściowe)
	TAK, podać
	

	11
	Kontener sterylizacyjny typu BioBarier, wymiary: 580 x 280 x 13 mm (+/- 2mm) z koszem i matą silikonową typu „jeż”
	TAK, podać
	

	12
	1 opakowanie (10 szt.) jednorazowych worków do morcelacji zapewniających aseptykę onkologiczną stosowanych przy procedurze użycia morcelatora.
Jednorazowy worek do laparowskopii z bocznymi ramionami. Przeznaczony do użytku z 10 mm, 12 mm lub większym trokarem. Pojemność 3200 ml.
	TAK, podać
	

	Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń

	13
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	14
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	16
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi.
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego.

	17


	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	[bookmark: _Hlk78802960]Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.



[bookmark: _GoBack]
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...……....... 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić
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