


EZ/241/2026/MK                                                                                         Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia
Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
[bookmark: _Hlk78802371]Zadanie 1:

	
Konsola (1 kpl.)


	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026r.*

	

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	[bookmark: _Hlk78802432]
Parametry oferowane- opisać, podać zakresy


	1
	Konsola składająca się z:

	a)
	Dwóch części o wymiarach:
- szerokość 190 cm
- wysokość 77 cm
- głębokość 75 cm
Biurka z otworem na okablowanie w tylnej płycie
	TAK, podać
	

	b)
	Nadbudowy na długości każdej z części konsoli 
- szerokość 190 cm
- wysokość 15 cm
- głębokość 30 cm
	TAK, podać
	

	c)
	Trzech kontenerów z czterema szufladami o wymiarach:
- szerokość 45 cm
- wysokość 60 cm
- głębokość 50 cm - pod konsole, na kółkach meblowych obrotowych, z możliwością przejazdu i zablokowania ruchu min. dwóch kółek.
	TAK, podać
	

	d)
	Szkło bezpieczne laminowane i hartowane na długość obydwu części, 190x50 min.10[mm].
Szkło montowana ze szczeliną do ok. 5 cm. Zamontowanie szkła na uchwytach/profilach
	TAK, podać 
	

	2
	Opis wymaganych parametrów technicznych:

	a)
	Korpusy mebli (konsoli, kontenerów) oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min.18 mm (blach górny roboczy min. 24 mm) laminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1 - całkowicie nienasiąkliwe i odporne na silne środki dezynfekujące. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla
	TAK, podać
	

	b)
	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
	TAK, podać
	

	c)
	W przypadku zastosowania płyt laminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi
	TAK
	

	d)
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego
	TAK
	

	e)
	Szuflady typu skrzynkowego (wnętrze całe metalowe, fronty meblowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg. 
	TAK, podać
	

	f)
	Zastosować w ciągach szuflad – zamki centralne. Po jednym kluczyku do każdego kontenerka
	TAK
	

	g)
	Ścianka tylna konsoli wykonana z płyty meblowej min. 18 mm
	TAK, podać
	

	h)
	Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji
	TAK, podać
	

	i)
	Kontenerki i konsole muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia
	
TAK, podać
	

	j)
	Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu
	TAK, podać
	

	k)
	Kolorystyka: Do wyboru z min 5 kolorów z palety producenta.
	TAK
	

	3
	Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny PZH dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, a także PN-EN 527-2:2017 
	TAK
	

	4
	Meble charakteryzujące się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1 - całkowicie nienasiąkliwe i odporne na silne środki dezynfekujące
	TAK
	

	5
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych
	TAK
	

	Pozostałe warunki 

	6


	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji


	[bookmark: _Hlk78802960]TAK 24 miesiące gwarancji




Zadanie 2:

	
Szafa lekarska na leki (1 szt.)


	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026r.*

	

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	Parametry oferowane- opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) *

	1
	Szafa fabrycznie nowa, wolnostojąca przeznaczona do przechowywania i segregowania leków oraz materiałów medycznych
	TAK
	

	2
	Szerokość 1000 mm, głębokość 600mm, wysokość 1950mm +/- 10 mm
	TAK, podać
	

	3
	Korpus wykonany z płyty meblowej pokrytej melaminą o grubości 20 mm
	TAK, podać
	

	4
	Podstawa stalowa, malowana proszkowo farbą epoksydową
	TAK
	

	5
	Cztery stopki z regulacją wysokości
	TAK 
	

	6
	Drzwi dwuskrzydłowe, zamykane na klucz, otwierane pod kątem co najmniej 180°
	TAK, podać
	

	7
	Uszczelki na obwodzie drzwi ograniczające przedostawanie się kurzu
	TAK
	

	8
	Minimum 60 przegród do segregacji leków, rozmieszczonych na drzwiach oraz wewnętrznych elementach obrotowych
	TAK, podać
	

	9
	Elementy wewnętrzne obrotowe, z możliwością odchylenia o co najmniej 90°, zapewniające dostęp do przegród
	TAK, podać
	

	10
	Minimum 5 półek z regulacją wysokości
	TAK, podać
	

	11
	Dodatkowy wewnętrzny, metalowy, schowek zamykany na niezależny zamek na klucz o wymiarach 400 × 220 × 400 mm
	TAK, podać
	

	12
	Szafa wyposażona w zamki, dostarczona wraz z kompletem kluczy umożliwiających ich obsługę
	TAK
	

	Pozostałe warunki 

	13
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	14
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	16
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw. świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi.
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego.

	17


	Okres gwarancji minimum 36 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	
TAK 24 miesiące gwarancji


	TAK 24 miesiące gwarancji






Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.
[bookmark: _GoBack]
*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...……....... 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić
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