Załącznik nr 2

Pakiet nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do ogrzewania pacjenta- 2 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2011

Lp.	Parametry I WARUNKI TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY TAK/NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Skład systemu: kontroler grzewczy, dwa koce grzewcze.	TAK, podać
2.	Kontroler grzewczy z możliwością równoczesnego, niezależnego ogrzewania dwóch kocy grzewczych (dwa gniazda).	TAK
3.	Wyświetlacz cyfrowy pokazujący zadaną i aktualną temperaturę.	TAK
4.	Regulacja temperatury w zakresie 32-39ºC w krokach co 0,5ºC.	TAK, podać
5.	Dwa zestawy elastycznych kocy grzewczych o wymiarach max 1800 x 800 mm, przezierne dla promieni RTG.	TAK, podać
6.	Poszewki na koce grzewcze wielokrotnego użytku, nadające się do prania (95ºC) oraz dezynfekcji.	TAK
7.	Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów: nadtemperaturowych, niedogrzania koca, czasu, kabla oraz zaniku zasilania.	TAK
8.	Uchwyt umożliwiający zamocowanie kontrolera do stojaka na płyny infuzyjne.	TAK
9.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Dla potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych, do oferty należy załączyć materiały prospektowe potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)